{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["货物报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"货物报价单","index":0,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"merged":[[5,0,5,7],[7,1,7,7]]}
["序号","名称","参数","单位","数量","单价","税金","含税单价","合计"]
[1,"前台投入式保险箱","1、箱体具有抗腐蚀性，经久耐用。\n2、材质要求或优于冷轧钢板，耐酸，防腐，坚固防撬\n3、LCD数码显示，可随意消显密码，保密性强；\n4、符合中华人民共和国公共安全行业标准 GB10409-2019《防盗保险柜》 的要求。）\n5、具备防火功能，能在一定时间内（如60分钟）保护箱内物品在高温下不被焚毁\n6、具备震动/撞击报警功能，非法移动或撞击时能发出高分贝警报声（≥100dB）                                        \n7、采用高性能电脑芯片，具有查询日期、时间及以往开门记录等多重功能，智能化程度高；  \n8、尺寸不低于尺寸：H850xW460xD380mm；\n","台",1,{"$nulls":3},{"$f":"+H2*E2","v":0}]
[2,"总出纳保险箱","1、耐高温、耐撞击、耐火烧。\n2、材质要求或优于冷压钢板、有机合金设计\n3、符合中华人民共和国公共安全行业标准 GB10409-2019《防盗保险柜》 的要求。\n4、具备防火功能，能在一定时间内（如60分钟）保护箱内物品在高温下不被焚毁\n5、具备震动/撞击报警功能，非法移动或撞击时能发出高分贝警报声（≥100dB）\n6、尺寸不低于950H x 550W x 550D","台",1,{"$nulls":3},{"$f":"+H3*E3","v":0}]
[3,"客房保险箱","1.材质：门板采用冷轧钢板，厚度≥4mm，箱体冷轧钢板厚度≥1.5mm；实心全钢锁舌；\n2.4-6位密码可设；采用数码按键，耐磨，有中英文操作指引两种方式，外接备用电源USB接口；\n3.采用电子密码锁系统，可编程CPU；\n4.隐藏式应急钥匙孔位，和面板一体化；\n5.前侧左右开门式，箱体可固定；\n6.三级管理系统：管理员密码（可禁用）、机械装置（可禁用）、CEU电子解码器三重设置，可强制开箱和查询开关箱记录，可查询打印最近的500条以上的开关箱信息，断电情况下记录不消失；\n7.可使用电池进行供电；\n8.ESD抗静电＞6000V；\n9.尺寸不低于430W*350D*200H，不高于500W*450D*230H之间；\n10.整体黑色。","台",202,{"$nulls":3},{"$f":"+H4*E4","v":0}]
[4,"客房保险箱","1.材质：门板采用冷轧钢板，厚度≥4mm，箱体冷轧钢板厚度≥1.5mm；实心全钢锁舌；\n2.4-6位密码可设；采用国际通用ADA（去掉）数码按键，耐磨，有中英文操作指引两种方式，外接备用电源USB接口；\n3.采用电子密码锁系统，可编程CPU；\n4.隐藏式应急钥匙孔位，和面板一体化；\n5.侧开式，箱体可固定；\n6.三级管理系统：管理员密码（可禁用）、机械装置（可禁用）、CEU电子解码器三重设置，可强制开箱和查询开关箱记录，可查询打印最近的500条以上的开关箱信息，断电情况下记录不消失；\n7.可使用电池进行供电；\n8.ESD抗静电＞6000V。\n9.尺寸不低于380W*320D*450H","台",1,{"$nulls":3},{"$f":"+H5*E5","v":0}]
["合计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I2:I5)","v":0}]
[]
[null,"备注：以上报价包含运费、安装等一切费用"]