{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2-明细表-锅炉"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2-明细表-锅炉","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["资产清单"]
["产权持有人：芜湖市恒创鸠兹商业管理有限责任公司"]
["序号","名称","厂家","规格参数","数量","单位"]
[]
[1,"常压热水锅炉","安阳豫鑫锅炉有限公司","额定热功率 1.4MW  / 额定出水温度：85℃/ 额定回水温度：65℃",2,"台"]
[2,"天然气燃烧器",null,null,2,"台"]
[3,"Y型水过滤器","钢制","DN100",2,"个"]
[4,"法兰","钢制","DN100",12,"个"]
[5,"管道","镀锌钢管","DN100",20,"m"]
[6,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL100/110-7.5","流量：89m³/h \n必需汽蚀余量≥4.5m \n扬程16.2m/功率7.5kW",1,"台"]
[7,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL100/110-7.5","流量：89m³/h \n必需汽蚀余量≥4.5m \n扬程16.2m/功率7.5kW",1,"台"]
[8,"BZ型离心式自吸泵","上海圣奥泰机电有限公司/65BZ-30","流量25m³/h，扬程30m\n功率4kW，口径65mm\n转速：2900r/min",1,"台"]
[9,"BZ型离心式自吸泵","上海圣奥泰机电有限公司/65BZ-30","流量25m³/h，扬程30m\n功率4kW，口径65mm\n转速：2900r/min",1,"台"]
[10,"轻型不锈钢立式多级离心泵","上海祉利给水设备65CDLF32-40","流量32m³/h，扬程53m\n功率7.5kW，口径65mm\n转速：2900r/min",1,"台"]
[11,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL125/100-11","流量：160m³/h \n必需汽蚀余量≥4m \n扬程12.5m/功率11kW",1,"台"]
[12,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL100/90-4","流量：89m³/h \n必需汽蚀余量≥4.5m \n扬程10m/功率4kW",1,"台"]
[13,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL100/90-4","流量：89m³/h \n必需汽蚀余量≥4.5m \n扬程10m/功率4kW",1,"台"]
[14,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL125/100-11","流量：160m³/h \n必需汽蚀余量≥4m \n扬程12.5m/功率11kW",1,"台"]
[15,"BZ型离心式自吸泵","上海圣奥泰机电有限公司/65BZ-30","流量25m³/h，扬程30m\n功率4kW，口径65mm\n转速：2900r/min",1,"台"]
[16,"轻型不锈钢立式多级离心泵","上海祉利给水设备65CDLF32-40","流量32m³/h，扬程53m\n功率7.5kW，口径65mm\n转速：2900r/min",1,"台"]
[17,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL100/90-4","流量：89m³/h \n必需汽蚀余量≥4.5m \n扬程10m/功率4kW",1,"台"]
[18,"轻型不锈钢立式多级离心泵","上海祉利给水设备65CDLF32-40","流量32m³/h，扬程53m\n功率7.5kW，口径65mm\n转速：2900r/min",1,"台"]
[19,"立式单级离心泵","上海凯泉泵业KQL100/90-4","流量：89m³/h \n必需汽蚀余量≥4.5m \n扬程10m/功率4kW",1,"台"]
[20,"中央空调","麦克维尔/名义制冷量：1758kW","1台单级压缩离心式冷水机组，2台干式蒸发器，3台螺杆机，3个冷却塔，10台冷冻水泵，7台电源控制柜，1套稳压泵组合装置，250mDN250管道，100mDN200管道，40mDN150管道，30mDN100管道，100mDN50管道，32个DN250阀门，6个DN100阀门，4个DN50阀门，10组DN300Y型水过滤器，2组DN250平衡阀，10组DN250止回阀，32组DN250软接头，2.22吨管道支架，60米桥架",1,"套"]