{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":16,"sheets":["B_1 招标工程量清单扉页","C 招标说明","D_1 建设项目招标清单汇总表","0_1_D_3 单位工程投标报价汇总表","0_1_E_1 (改2)分部分项工程量清单计价表【清单】","0_1_F_措施项目清单与计价表","0_1_G_不可竞争项目清单与计价表","0_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表","0_1_H_2 暂列金额明细表","0_1_H_3 专业工程暂估价计价表","0_1_H_4 计日工表","0_1_H_5 总承包服务费计价表","0_1_I 税金计价表","0_1_J_1 材料（工程设备）暂估单价一览表","0_1_J_2 发包人提供材料（工程设备）一览表-含合计","0_1_J_3 承包人提供主要材料和（工程设备）一览表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"B_1 招标工程量清单扉页","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,5],[2,0,2,6],[4,1,4,2],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,0,11,6]]}
[null,"五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目"]
[]
["招标工程量清单"]
[]
["招  标  人:",{"$nulls":3},"造价咨询人:","安徽长江产权经纪有限公司"]
[null,"\n(单位盖章)",{"$nulls":3},"\n(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人:",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人:"]
[null,"\n(签字或盖章)",{"$nulls":3},"\n(签字或盖章)"]
["编  制  人:",{"$nulls":3},"复  核  人:"]
[null,"\n(造价人员签字盖专用章)",{"$nulls":3},"\n(造价工程师签字盖专用章)"]
["编制时间:","2025年09月02日",null,null,"复核时间:","2025年09月02日"]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09"]

{"sheet":"C 招标说明","index":1,"n_rows":5,"n_cols":2,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["招标工程量清单编制说明"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目","第1页 共1页"]
["\n一、工程概况: \n本工程位于安徽省芜湖市；项目主要建设内容包括五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目，涉及地区为清水派出所、鸠江大队一中队（鸠兹家苑）、镜湖大队一中队、鸠江特巡警大队（水岸星城）、赭山派出所。计划工期详见拟定的招标文件。施工现场状况、交通运输条件以及自然地理环境等因素，投标人依据自行现场踏勘结果综合考虑。安全文明施工等方面满足省、市及地方政府的相关规定和要求。\n二、招标工程范围：\n详见招标文件、招标图纸、招标工程量清单及补遗、答疑、澄清或修改等所示内容。\n三、工程量清单编制依据：\n(1)2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》（安徽省住房和城乡建设厅公告第51号）等；\n(2)国家及安徽省、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；\n(3)招标文件、拟订的合同条款及其相关资料；\n(4)工程招标图纸及其相关资料；\n(5)与建设工程有关的技术标准规范(包含标准图集)；\n(6)施工现场情况、相关地勘水文资料、工程特点及交付标准；\n(7)其他相关资料。\n四、工程量清单编制及报价要求：\n1.工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。\n2.除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内投标人承担的的风险费用。\n3.本工程量清单依据2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）及其部分修编内容规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。\n4.投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。\n5.措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。\n6.工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，视为此项费用已包含在工程量清单的其他综合单价和合价中。\n7.单位工程的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。\n8.《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与《综合单价分析表》中的材料价格一致，若材料价格不一致时，在中标后按不利于投标人的方式处理。\n五、其他需要说明的问题：\n1. 本工程暂列金额：详见工程量清单；材料（工程设备）暂估价：0元；专业工程暂估价：0元；计日工：无；总承包服务费：无；\n3.本工程混凝土采用商品混凝土、砂浆采用预拌砂浆。\n4.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。\n5.金额（价格）均应以 人民币 表示。"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09"]

{"sheet":"D_1 建设项目招标清单汇总表","index":2,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[28,0,28,1],[29,0,29,4]]}
["建设项目投标报价汇总表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价 ","不可竞争费"]
["1","五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目"]
{"$rows_empty":23}
["合计"]
["说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09"]

{"sheet":"0_1_D_3 单位工程投标报价汇总表","index":3,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[28,0,28,3],[30,0,30,2]]}
["单位工程投标报价汇总表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金 额(元)","其中:材料、设备暂估价(元)"]
["一","分部分项工程项目费"]
["1.1","其中:定额人工费"]
["1.2","     定额机械费"]
["1.3","     综合费"]
["二","措施项目费"]
["三","不可竞争费"]
["3.1","安全文明施工费"]
["3.2","环境保护税"]
["四","其他项目费","5000.00"]
["4.1","暂列金额","5000.00"]
["4.2","专业工程暂估价"]
["4.3","计日工"]
["4.4","总承包服务费"]
["五","税金"]
{"$rows_empty":10}
["六","工程造价"]
["注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_E_1 (改2)分部分项工程量清单计价表【清单】","index":4,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[5,2,5,3],[7,2,7,3],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[20,2,20,3],[23,2,23,3],[26,0,26,6],[28,0,28,7]]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",{"$nulls":3},"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
[null,"1","鸠江大队一中队（鸠兹家苑）"]
["1","390604006001","卫生间、淋浴间漏水维修","1.鸠江大队一中队（鸠兹家苑）；卫生间、淋浴间漏水维修\n2.漏水点位查找与识别；因此项渗漏原因导致其影响的室内外墙面、屋面、地面或吊顶区域\n3.防水渗漏治理（包含但不限于抹灰层修复、防水层施工、堵漏、注浆等工艺措施，须满足防水功能要求并符合现行国家/行业标准规范）；本项渗漏问题维修后质保期不少于5年\n4.因此项漏水问题修复后相关的原状装饰层恢复（恢复面砖层；包括铲除与恢复等内墙面潮湿起皮脱落处理）各渗漏点位对应房间区域内外部分均需进行饰面恢复\n5.拆除产生的垃圾须集中处理，并清运至招标人指定地点堆放；清运频次及方式须满足招标人或物业管理要求，运输距离由投标人自行考虑\n6.渗漏程度及具体维修范围，投标人须自行踏勘现场，并在报价中综合考虑","项","1"]
[null,"2","镜湖大队一中队"]
["2","390604004001","局部漏水维修（点位）","1.屋面、墙面、地面及天棚等漏水维修\n2.漏水点位查找与识别；单个渗漏点位定义为同一空间内因渗漏原因导致其影响的室内外墙面、屋面、地面或吊顶区域\n3.铲除清理现状内墙、外墙、地面、吊顶等部位的饰面层（主要包括涂料、面砖、扣板等）\n4.防水渗漏治理（包含但不限于抹灰层修复、防水层施工、堵漏、注浆等工艺措施，须满足防水功能要求并符合现行国家/行业标准规范）；本项渗漏问题维修后质保期不少于5年\n5.恢复现状饰面层（涂料饰面：满刮耐水腻子两遍，涂刷抗碱底漆一遍及面漆两遍；面砖饰面：恢复面砖层；扣板面层恢复等）；各渗漏点位对应房间区域内外部分均需进行饰面恢复\n6.拆除产生的垃圾须集中处理，并清运至招标人指定地点堆放；清运频次及方式须满足招标人或物业管理要求，运输距离由投标人自行考虑\n7.工程量按发生渗漏的防水部位以“点位”计量；各点位的渗漏程度及具体维修范围，投标人须自行踏勘现场，并在报价中综合考虑","点位","8"]
[null,"3","赭山派出所"]
["3","390604004002","局部漏水维修（点位）","1.屋面、墙面、地面及天棚等漏水维修\n2.漏水点位查找与识别；单个渗漏点位定义为同一空间内因渗漏原因导致其影响的室内外墙面、屋面、地面或吊顶区域\n3.铲除清理现状内墙、外墙、地面、吊顶等部位的饰面层（主要包括涂料、面砖、扣板等）\n4.防水渗漏治理（包含但不限于抹灰层修复、防水层施工、堵漏、注浆等工艺措施，须满足防水功能要求并符合现行国家/行业标准规范）；本项渗漏问题维修后质保期不少于5年\n5.恢复现状饰面层（涂料饰面：满刮耐水腻子两遍，涂刷抗碱底漆一遍及面漆两遍；面砖饰面：恢复面砖层；扣板面层恢复等）；各渗漏点位对应房间区域内外部分均需进行饰面恢复\n6.拆除产生的垃圾须集中处理，并清运至招标人指定地点堆放；清运频次及方式须满足招标人或物业管理要求，运输距离由投标人自行考虑\n7.工程量按发生渗漏的防水部位以“点位”计量；各点位的渗漏程度及具体维修范围，投标人须自行踏勘现场，并在报价中综合考虑","点位","9"]
["4","390604007001","楼顶排水口维修","1.楼顶排水口维修\n2.满足排水需求及防水要求","处","1"]
[null,"4","鸠江特巡警大队（水岸星城）"]
["5","390604004003","局部漏水维修（点位）","1.屋面、墙面、地面及天棚等漏水维修\n2.漏水点位查找与识别；单个渗漏点位定义为同一空间内因渗漏原因导致其影响的室内外墙面、屋面、地面或吊顶区域\n3.铲除清理现状内墙、外墙、地面、吊顶等部位的饰面层（主要包括涂料、面砖、扣板等）\n4.防水渗漏治理（包含但不限于抹灰层修复、防水层施工、堵漏、注浆等工艺措施，须满足防水功能要求并符合现行国家/行业标准规范）；本项渗漏问题维修后质保期不少于5年\n5.恢复现状饰面层（涂料饰面：满刮耐水腻子两遍，涂刷抗碱底漆一遍及面漆两遍；面砖饰面：恢复面砖层；扣板面层恢复等）；各渗漏点位对应房间区域内外部分均需进行饰面恢复\n6.拆除产生的垃圾须集中处理，并清运至招标人指定地点堆放；清运频次及方式须满足招标人或物业管理要求，运输距离由投标人自行考虑\n7.工程量按发生渗漏的防水部位以“点位”计量；各点位的渗漏程度及具体维修范围，投标人须自行踏勘现场，并在报价中综合考虑","点位","3"]
["6","WB031002005001","机械钻孔及接长冷凝水软管","1.规格：满足空调冷凝水管要求\n2.墙厚：300mm\n3.包含空调接长冷凝水软管及穿管后管道封堵","个","4"]
["7","011406001001","内墙面潮湿起皮脱落处理","1.现状涂料铲除\n2.基层类型：内墙腻子（抹灰）面\n3.腻子种类：柔性耐水腻子\n4.防水处理：2.0mm厚JS防水涂料，涂刷2-3遍\n5.刮腻子遍数：满刮二遍\n6.防护材料种类：内墙乳胶漆抗碱封闭底漆一遍\n7.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆面漆二遍\n8.部位：室内返碱、潮湿、脱皮处","m2","80.00"]
[null,"5","清水派出所"]
[null,null,"屋面漏水维修（含二层外挑阳台，现场决定是否施工）"]
["8","390101002001","屋面防水层拆除","1.防水层种类：屋面防水层拆除\n2.包含屋面面层现有垃圾、拆除垃圾清理\n3.拆除产生的垃圾须集中处理，并清运至招标人指定地点堆放；清运频次及方式须满足招标人或物业管理要求，运输距离由投标人自行考虑","m2","500.00"]
["9","390604001001","屋面卷材防水","1.卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚板岩面改性沥青防水卷材\n2.防水层数：一层\n3.卷材防水屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、设备基础、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧,以上部位防水卷材折角基层圆弧R≥100,并增加防水附加层，防水附加层严格按要求施工\n4.防水上翻至女儿墙顶面\n5.工程量按照铺设面积计算，卷材搭接及防水附加层报价中考虑不计入工程量\n6.材料品牌推荐为东方雨虹、科顺、德高、大禹","m2","500.00"]
[null,null,"室内天棚维修（顶层女备勤室、局部备勤室4）"]
["10","391201013001","天棚乳胶漆清理刷漆","1.铲除油漆：原漆膜除铲\n2.腻子种类：柔性耐水腻子\n3.刮腻子遍数：满刮二遍\n4.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆面漆二遍\n5.拆除产生的垃圾须集中处理，并清运至招标人指定地点堆放；清运频次及方式须满足招标人或物业管理要求，运输距离由投标人自行考虑\n6.部位：天棚面","m2","35.91"]
["11","010903002001","天棚涂膜防水","1.防水膜品种：防水涂料\n2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚JS防水涂料，涂刷2-3遍\n3.视现场情况决定是否增补涂刷","m2","35.91"]
[null,null,"室内墙面防潮处理及局部零星"]
["12","011406001002","内墙面潮湿起皮脱落处理","1.现状涂料铲除\n2.基层类型：内墙腻子（抹灰）面\n3.腻子种类：柔性耐水腻子\n4.防水处理：2.0mm厚JS防水涂料，涂刷2-3遍\n5.刮腻子遍数：满刮二遍\n6.防护材料种类：内墙乳胶漆抗碱封闭底漆一遍\n7.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆面漆二遍\n8.部位：局部维修处理","m2","52.00"]
["13","390604004004","局部漏水维修（点位）","1.清水派出所；一楼入口处滴水处漏水维修\n2.漏水点位查找与识别；单个渗漏点位定义为同一空间内因渗漏原因导致其影响的室内外墙面、屋面、地面或吊顶区域\n3.铲除清理现状内墙、外墙、地面、吊顶等部位的饰面层（主要包括涂料、面砖、扣板等）\n4.防水渗漏治理（包含但不限于抹灰层修复、防水层施工、堵漏、注浆等工艺措施，须满足防水功能要求并符合现行国家/行业标准规范）；本项渗漏问题维修后质保期不少于5年\n5.恢复现状饰面层（涂料饰面：满刮耐水腻子两遍，涂刷抗碱底漆一遍及面漆两遍；面砖饰面：恢复面砖层；扣板面层恢复等）；各渗漏点位对应房间区域内外部分均需进行饰面恢复\n6.拆除产生的垃圾须集中处理，并清运至招标人指定地点堆放；清运频次及方式须满足招标人或物业管理要求，运输距离由投标人自行考虑\n7.工程量按发生渗漏的防水部位以“点位”计量；各点位的渗漏程度及具体维修范围，投标人须自行踏勘现场，并在报价中综合考虑","点位","1"]
[" 合  计"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06"]

{"sheet":"0_1_F_措施项目清单与计价表","index":5,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[23,0,23,2],[25,0,25,3],[25,4,25,5]]}
["措施项目清单与计价表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
["1","XC-01","夜间施工增加费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
["2","XC-02","二次搬运费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
["3","XC-03","冬雨季施工增加费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
["4","XC-04","已完工程及设备保护费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
["5","XC-05","工程定位复测费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
["6","XC-06","非夜间施工照明费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
["7","XC-07","临时保护设施费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
["8","XC-08","赶工措施费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)"]
{"$rows_empty":12}
["合计"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_G_不可竞争项目清单与计价表","index":6,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[27,0,27,2],[29,0,29,3],[29,4,29,5]]}
["不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
["1","XF-01","环境保护费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)","1"]
["2","XF-02","文明施工费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)","1.6"]
["3","XF-03","安全施工费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)","5.2"]
["4","XF-04","临时设施费","分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)","3.2"]
["5","XF-05","环境保护税"]
{"$rows_empty":19}
["合计"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表","index":7,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,0,32,2],[34,0,34,3]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称",null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,"5000.00"]
["2","专业工程暂估价"]
["3","计日工"]
["4","总承包服务费"]
{"$rows_empty":25}
["合计"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_H_2 暂列金额明细表","index":8,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[32,0,32,1],[34,0,34,4]]}
["暂列金额明细表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","元","5000.00"]
{"$rows_empty":28}
["合计",null,null,"5000.00"]
[]
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_H_3 专业工程暂估价计价表","index":9,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[31,0,31,2],[33,0,33,4]]}
["专业工程暂估价计价表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","工程名称","工程内容","金额(元)","备注"]
{"$rows_empty":28}
["合  计"]
[]
["注：此表“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_H_4 计日工表","index":10,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[9,0,9,4],[16,0,16,4],[23,0,23,4],[24,0,24,4],[26,0,26,5]]}
["计 日 工 表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","单位","数量","综合单价","合价(元)"]
["一","人工"]
["1"]
["2"]
["3"]
["4"]
["5"]
["人 工 费 小 计"]
["二","材料"]
["1"]
["2"]
["3"]
["4"]
["5"]
["材 料 费 小 计"]
["三","施工机械"]
["1"]
["2"]
["3"]
["4"]
["5"]
["施工机械费小计"]
["合    计"]
[]
["说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_H_5 总承包服务费计价表","index":11,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[31,0,31,4],[33,0,33,5]]}
["总承包服务费计价表 "]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","工 程 名 称","项目价值(元)","服务内容","费率(%)","金额(元)"]
["1","发包人分包专业工程"]
["2","发包人供应材料"]
{"$rows_empty":26}
["合计"]
[]
["注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_I 税金计价表","index":12,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,5,4],[7,0,7,5]]}
["税金计价表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","费率(%)","金额(元)"]
["1","增值税","分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费",null,"9"]
[]
["合计"]
[]
["安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_J_1 材料（工程设备）暂估单价一览表","index":13,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,1],[1,3,1,4],[29,0,29,4]]}
["材料(工程设备)暂估单价一览表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","材料（工程设备）名称、规格、型号","计量单位","数量","单价(元)"]
{"$rows_empty":26}
["注：此表由招标人填写，投标人应将上述材料(工程设备)暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_J_2 发包人提供材料（工程设备）一览表-含合计","index":14,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[1,5,1,6],[28,0,28,6]]}
["发包人提供材料（工程设备）一览表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",{"$nulls":3},"标段:","第1页 共1页"]
["序号","材料(工程设备)名称、规格、型号","计量单位","数量","单价(元)","合价(元)","备注"]
{"$rows_empty":23}
[null,"合计"]
[]
["注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]

{"sheet":"0_1_J_3 承包人提供主要材料和（工程设备）一览表","index":15,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[28,0,28,7]]}
["承包人提供材料（工程设备）一览表"]
["工程名称:五处公安机关基层所队办公用房漏水维修工程项目",{"$nulls":3},"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","材料（工程设备）名称、规格、型号","计量单位","数量","风险系数(%)","基准单价","投标单价","备注"]
{"$rows_empty":25}
["说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。\n      2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\n安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09"]