{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":75,"n_cols":12,"rows_kept":75,"merged":[[1,7,1,11],[2,7,2,11],[4,7,13,7],[4,8,7,8],[11,8,12,8],[14,7,14,11],[15,7,25,7],[15,8,18,8],[22,8,23,8],[26,7,26,11],[27,7,33,7],[30,8,31,8],[34,7,34,11],[35,7,45,7],[35,8,38,8],[42,8,43,8],[46,7,46,11],[48,7,48,11],[49,7,51,7],[52,7,52,11],[53,7,58,7],[53,8,54,8],[55,8,56,8],[59,7,59,11],[60,7,66,7],[67,7,67,11],[68,7,68,11],[69,7,69,11],[70,7,70,11],[71,7,71,11],[72,7,72,11],[73,7,73,11],[74,7,74,11]]}
[]
[{"$nulls":7},"项目施工清单"]
[{"$nulls":7},"套内680㎡"]
[{"$nulls":7},"空间","项目分类","项目内容","单位","数量"]
[{"$nulls":7},"办公室1","拆除","办公室1原木地板拆除","㎡",100]
[{"$nulls":9},"办公室1柜体拆除","㎡",18]
[{"$nulls":9},"办公室1墙体拆除","㎡",9]
[{"$nulls":9},"办公室1顶面拆除","㎡",100]
[{"$nulls":8},"新建隔断","办公室1新建铝合金百叶玻璃隔断","㎡",25]
[{"$nulls":8},"新建地面","办公室1新建仿石材地砖800*800","㎡",100]
[{"$nulls":8},"新建顶面","办公室1顶面石膏板吊顶","㎡",100]
[{"$nulls":8},"涂料","办公室1顶面白色无机涂料","㎡",100]
[{"$nulls":9},"办公室1墙面白色无机涂料","㎡",65]
[{"$nulls":8},"踢脚","办公室1铝合金踢脚线","项",1]
[]
[{"$nulls":7},"办公室2","拆除","办公室2原木地板拆除","㎡",100]
[{"$nulls":9},"办公室2柜体拆除","㎡",18]
[{"$nulls":9},"办公室2墙体拆除","㎡",9]
[{"$nulls":9},"办公室2顶面拆除","㎡",100]
[{"$nulls":8},"新建隔断","办公室2新建铝合金百叶玻璃隔断","㎡",28]
[{"$nulls":8},"新建地面","办公室2新建仿石材地砖800*800","㎡",100]
[{"$nulls":8},"新建顶面","办公室2顶面石膏板吊顶","㎡",100]
[{"$nulls":8},"涂料","办公室2顶面白色无机涂料","㎡",100]
[{"$nulls":9},"办公室2墙面白色无机涂料","㎡",65]
[{"$nulls":8},"踢脚","办公室1铝合金踢脚线","项",1]
[{"$nulls":8},"文件柜","办公室2新做柜体","㎡",18]
[]
[{"$nulls":7},"会议接待室","拆除","会议接待室顶面拆除","㎡",90]
[{"$nulls":8},"新建隔断","会议接待室新建石膏板隔断","㎡",20]
[{"$nulls":8},"新建顶面","会议接待室顶面石膏板吊顶","㎡",90]
[{"$nulls":8},"涂料","会议接待室顶面白色无机涂料","㎡",90]
[{"$nulls":9},"会议接待室墙面白色无机涂料","㎡",25]
[{"$nulls":8},"踢脚","会议接待室铝合金踢脚线","项",1]
[{"$nulls":8},"定制木门","会议接待室定制木门","项",1]
[]
[{"$nulls":7},"办公室3","拆除","办公室3原木地板拆除","㎡",100]
[{"$nulls":9},"办公室3柜体拆除","㎡",18]
[{"$nulls":9},"办公室3墙体拆除","㎡",9]
[{"$nulls":9},"办公室3顶面拆除","㎡",100]
[{"$nulls":8},"新建隔断","办公室3新建铝合金百叶玻璃隔断","㎡",28]
[{"$nulls":8},"新建地面","办公室3新建仿石材地砖800*800","㎡",100]
[{"$nulls":8},"新建顶面","办公室3顶面石膏板吊顶","㎡",100]
[{"$nulls":8},"涂料","办公室3顶面白色无机涂料","㎡",100]
[{"$nulls":9},"办公室3墙面白色无机涂料","㎡",65]
[{"$nulls":8},"踢脚","办公室3铝合金踢脚线","项",1]
[{"$nulls":8},"文件柜","办公室3新做柜体","㎡",18]
[]
[{"$nulls":7},"办公室4","增加移门","办公室4增加铝合金移门","㎡",{"v":7.5,"d":"8"}]
[]
[{"$nulls":7},"电梯厅","拆除","电梯厅顶面拆除","㎡",40]
[{"$nulls":8},"新建顶面","电梯厅顶面石膏板吊顶","㎡",40]
[{"$nulls":8},"涂料","电梯厅顶面白色无机涂料","㎡",45]
[]
[{"$nulls":7},"过道","涂料","过道墙面、顶面白色无机涂料出新","项",1]
[{"$nulls":9},"会议接待室外过道墙面白色无机涂料","㎡",25]
[{"$nulls":8},"顶面","顶面新开筒灯洞孔","项",1]
[{"$nulls":9},"顶面风口拆除换新","项",1]
[{"$nulls":8},"踢脚","会议接待室铝合金踢脚线","项",1]
[{"$nulls":8},"定制纤维板背景","定制纤维板背景","项",1]
[]
[{"$nulls":7},"其它","电路改造","办公室、会议接待室、电梯厅电路改造","㎡",680]
[{"$nulls":8},"灯具、插座","办公室、会议接待室、电梯厅灯具改造","项",1]
[{"$nulls":8},"顶面风口改造","办公室、会议接待室、电梯厅风口改造","项",1]
[{"$nulls":8},"消防喷淋改造","办公室、会议接待室、电梯厅喷淋改造（不含放水费用）","项",1]
[{"$nulls":8},"材料搬运","材料搬运","项",1]
[{"$nulls":8},"成品保护","成品保护","项",1]
[{"$nulls":8},"保洁","保洁","㎡",600]
[]
[{"$nulls":7},"瓷砖品牌：    萨米特、诺米尔瓷砖、美福美"]
[{"$nulls":7},"石膏板品牌： 龙牌 、泰山、 万章"]
[{"$nulls":7},"乳胶漆品牌： 立邦、多乐士、三棵树"]
[{"$nulls":7},"腻子粉品牌： 立邦 、善飞 、可耐福 "]
[{"$nulls":7},"电线品牌： 鑫科、上海起凡、 金貂"]
[{"$nulls":7},"开关面板及插座： 公牛 、施耐德、 西门子 "]
[{"$nulls":7},"免漆板品牌： 莫干山、千年舟 、兔宝宝"]